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Опросный лист для подбора датчиков контроля натяжения со встроенным подшипником. 

Для получения корректного предложения, пожалуйста, заполните как можно подробнее данный опросный лист и отправьте его по электронной почте на адрес: info@fms-ag.ru либо по факсу (831) 433-04-81, 433-23-01. Спасибо.

	Имя/Фамилия:
	
	   

	Телефон:
	
	   

	Компания:
	
	   

	Проект:
	
	   

	Желаемая серия датчиков:
	
	   

	Натяжение материала:
	Н
	Максимальное:        Минимальное:            

	или натяжение в мм:
	Н/мм
	   
	[image: ]

	и ширина материала:
	мм
	   
	

	Вес вала:
	кг
	   
	

	Посадочный диаметр вала (dJ):
	мм
	   
	

	Или при наличии подшипника его внешний диаметр:
	мм
	   
	

	Скорость вращения:
	1/мин
	   
	

	Диаметр вала (dR):  
	мм
	   
	

	Скорость процесса обработки:  
	м/мин
	   
	



1. Необходимые опции для датчика:

☐  Скрытые головки болтов с обеих сторон (H13) 
☐  Угловой разъем (Н14)
☐  Разъем смещен на 90° (Н15)
☐  Температура эксплуатации до 120° (Н16)
☐  Прямой влагозащищенный разъем (Н18)
☐  Пресс масленка для смазки разъем (Н19)  
☐  Применение в условиях агрессивной водной среды (Н29)
☐  Применение в контакте с парами углеводородов (Н30)
☐  Применение в условиях вакуума (Н30)









2. Угол охвата шкива материалом: 

	Пример: 
Угол a1= 80°
Угол a2= 200°
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	Ваш вариант:
Угол a1=  °
Угол a2=  °
[image: ]
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